中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

新建简易轻卡内饰线技改项目

招标公告
（招标编号：ZBGL2026070348）

	有效起始日期 
	2026-7-18
	有效截止日期 
	2026-7-25 


一、项目概况  

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司新建简易轻卡内饰线技改项目已由重汽集团公司批准实施，招标人为中国重汽集团成都王牌商用车有限公司。现组织公开招标，欢迎各潜在合格投标人前来投标。

二、项目基本情况  

1.项目名称：新建简易轻卡内饰线技改项目
2.项目类别：固定资产

3.采购方式：公开招标

4.采购内容：在中国重汽集团成都王牌商用车有限公司总装车间新建一条简易轻卡内饰线，含工艺小车、线体及配套设施。（项目不指定品牌，提供品牌仅供参考，不一致时投标方需要在偏离表中注明，并在技术方案讲解时主动说明，未作说明的，默认选用参考品牌）

采购货物主要构成一览表

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	交货方式
	备注

	1
	新增地拖链
	1
	套
	交钥匙方式
	新增1条地面地拖链，有效长度64米，分为18个工位（其中2个工位为底装工位，底装工位不需地拖链覆盖）。单个工位长度4米。                       

、驱动电机及减速机要求置于地面以下，电机要求配置为一级能效。

、地拖链牵引负荷为16个工位驾驶室（内饰装完驾驶室总重为500Kg，空驾驶室250KG）及16个驾驶室托运工艺小车。

、驱动电机、减速机机构置于地面以下。

、牵引地拖链速度可调，速度调节范围：每分钟0.4米-1.5米。

、地面牵引链条离地高度小于250mm。(该高度尽可能小)。

	2
	驾驶室托运小车
	18
	个
	交钥匙方式
	（1）、驾驶室托运小车主框架选择矩管制作（50*50*4），脚轮选择钢制脚轮；            （2）托运小车满足7款轻卡驾驶室支撑，驾驶室支撑要求可折叠。                        （3）、小车需设置堆垛脚及叉车防脱环，满足小车堆垛存放及叉车转运。                  （4）、小车支撑与驾驶室接触部位需用聚胺脂胶板（25mm厚）防护，固定可靠。                       （5）、小车脚轮运行轨迹需铺设钢板（厚度6mm），其中一侧使用U形型钢(6mm)，便于脚轮导向，避免小车摇摆。使用M12*120内膨胀螺栓固定于混凝土地面，间距600mm-1000mm。

	3
	新增风扇
	20
	把
	交钥匙方式
	（1）、风扇规格：直径800mm，380V电源；（2）、左侧安装10把风扇，选择固定在厂房A立柱上；右侧安装10把风扇，选择固定在现有内饰线空中灯架，结合灯架结构增加风扇支座，安装离地高度约3.4米；（3）、线缆要求穿管（PVC管，直径20mm）防护，走向规范，横平竖直，固定牢固可靠；（4）、每四把风扇设置一组开关；

	4
	新增LED照明
	40
	盏
	交钥匙方式
	（1）、新增LED工业平面照明灯，共计40盏；（2）、照明灯安装布置：左侧20盏照明灯固定在现有车间厂房A立柱墙面均布，右侧20盏照明灯固定在现有内饰线空中灯架，安装离地高度约4米；（3）、线缆要求穿管（PVC管，直径20mm）防护，走向规范，横平竖直，固定牢固可靠；        （4）、每5盏照明灯设置一组开关；         （5）、工位作业面照度≥350lux，4000-4500K中性白光，光通量≥3200lm（流明），确保工位亮度充足。

	5
	压缩空气管道
	2
	套
	交钥匙方式
	（1）、铺设两处压缩空气管道，分别从现有内饰线B18、B24立柱主气管分气管，为保证气管刚性，用12#槽钢做L型支架，支架高约5米，到简易线4.5米，用M12*120mm*4件膨胀螺栓固定于地；                                     （2）、压缩空气管道用DN15管道顺支架距地面1.8米安装DN15不锈钢球阀、弯头、三联件BC3000A1、φ16气管快插头（一分二）。

	6
	新增电控系统
	1
	套
	交钥匙方式
	、新增板链需要新增电气系统，PLC控制系统选择西门子1200以上；                 （2）、板链运行方式为两种（可相互切换）：步进式和连续式。板链运行链速范围（可调）为：0.4m/min~1.5m/min。
（3）、第16工位设置自动到位停止开关，满足底装驾驶室起吊。
（4）、配置步进声光报警器（5个，均布在1-16工位间）。
（5）、每两个工位间配置1个急停控制开关，共计5个急停控制开关，链条首尾各1个，其余3个均布在1-16工位间，安装位置便于人员操作。

	7
	一次电源
	1
	套
	交钥匙方式
	动力电源从车间B28立柱分电箱取电，分电箱距地面6.5米，距简易轻卡线约20米，可从距地面4.5米安全防护网上布置主线路，到简易轻卡线后设置线体配电箱；

	8
	设备基础
	1
	项
	交钥匙方式
	设备相关基础图纸设计及施工均由中标方完成。

	9
	安装调试及其他
	1
	台
	交钥匙方式
	安装调试、备件、培训等相关内容；现场进行安装调试时，要求设置警示安全隔离；

	10
	喷涂
	
	
	交钥匙方式
	地拖链表面全部做防锈漆+面漆处理，内部做防锈漆处理；底盘小车全部做防锈漆+面漆处理，颜色按甲方给定。


三、供应商资格条件  

1.拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于200万人民币（或等值其他货币）；公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；

2.拟投标人应提供营业执照副本原件和扫描件（需盖章）；

3.拟投标人应提供法定代表人资格证明文件；

4.拟投标人在国家市场监督管理总局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；

5.拟投标人不存在严重违规或被列入招标人“黑名单”的声明；

6.拟投标人2023年1月1日至今经第三方会计师事务所审计且出具无保留意见的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常；

7.拟投标人有与本次招标内容相同或类似项目业绩，且近3年内无因服务不当而造成重大事故；

8.拟投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

9.拟投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

10.拟投标人最近半年纳税正常；

11.拟投标人信用证明材料（征信中心出具的信用报告）未显示异常；

12.拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；

13.如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件（针对该项目的唯一授权书），保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件；制造商需有起重设备相关安全资质。

14.本项目不接受联合体投标，拟投标人必须是最终投标单位和签订合同单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式分包或转包给其他单位。
资格证明文件（重汽e采通应标）

法定代表人身份证明；

法人授权委托书及身份证复印件；

营业执照副本复印件；

经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

近三年类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；

企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）
备注：上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

四、采购文件领取  

1.采购文件领取方式：应标通过后在重汽e采通领取

2.采购文件领取截止时间：2026-7-25 17:00:00 

五、响应文件提交 

1.递交方式：重汽e采通提交

2.递交截止时间：2026-07-30 13:00:00 

六、开标时间和地点 (暂定，以实际通知为准）

1.开标时间：2026-07-30 13:30:00 

2.开标地点：成都市青白江区弥牟镇长城路8号中国重汽集团成都王牌商用车股份有限公司新厂区冲焊楼制造部会议室
七、发布公告的媒介  

中国重汽集团官网（ww.cnhtc.com.cn）、山东省阳光采购服务平台、天府阳光采购服务平台。
八、联系方式 

1.采购人信息： 

招标人名称：中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 

招标人地址：四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 

商务联系人：欧老师 13882096991 cdwgyyjy@163.com
项目联系人：向老师 13880027623 
九、其他说明  
供应商需在重汽官网搜索本项目招标公告，根据要求准备报名资料。

注：

拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名，具体流程如下：
①系统注册与信息维护
首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。
已注册供应商：请登录系统核对系统中近三年年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。因供应商信息不全或错误导致的报名不成功，由投标人自行承担。

中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
2026年7月18日  
附件1
  投标报名表
公章：
	项目名称
	

	投标单位
（全称）
	

	投标单位简介

	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	公司电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	报名时间
	年    月    日


注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前上传招标人E采通
投标人名称：                   授权代表签字：            日期：
附件2

项目名称： 

日期：  年   月   日
法人授权委托书
致（招标人名称）                            ：
本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。
委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日
代理人无转委托权，特此委托。
代理人姓名：          性别：           年龄：       
身份证号码：                      职务：            
投标人名称：（盖单位公章）
法定代表人：（签字）
附授权人与被授权人有效的身份证正反两面复印件
SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;
https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.点击立即注册
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2.填写手机号码（没有注册过的）
[image: image2.png]



3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册
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4.点击新增
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5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批
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注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 工艺设备 / 工艺设备”，业务主管部门选择“工艺研究院”。
附件7 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/
用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）
初始密码：scm@2022
1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标
点击应标，上传文件之后点击提交。
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2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标
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点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。
注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。
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3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函
点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。
开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑[image: image10.png]GRS
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4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价
点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。
5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价
招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。
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6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目
点击查看进入查看中标项目详情
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